РЕПУБЛИКА СРБИЈА

*Г р а д Б е о г р а д*

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.05.404-82/2017

Дана: 5.1.2018. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-82/2017 од 27.12.2017. године, врши:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку добара - набавка пакета грађевинског материјала**

**намењеног за поправку или адаптацију сеоских кућа избеглица**

**на територији градске општине Младеновац, ЈНМВ бр. 1.11/2017**

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измене конкурсне документације у поступку јавне набавке пакета грађевинског материјала намењеног за поравку или адаптацију сеоских кућа избеглица на територији ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 1.11/2017, која је дана 5.12.2017. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

**I** У поглављу III - Техничке карактеристике предмета јавне набавке (спецификација), у оквиру дате табеле, врше се следеће измене:

- под редним бројем 1, у колони 2 - Назив грађ. материјала (опис), односно Чамова резана грађа пресека и дужина и комада, у оквиру спецификације, у петој позицији по реду, уместо: "12/19цм: л=7,0м, -12 ком.", треба да пише: **"12/10цм: л=7,0м, -12 ком."**;

- под редним бројем 1, у колони 4 - Количина, уместо "4,23", треба да пише: **"4,15"**;

- под редним бројем 14, 16. и 17., уместо: "Стиропор (фасадни-25г)", треба да пише: **"Стиропор (фасадни-17г)"**.

**II** У поглављу VI- Образац понуде, под редним бројем 6 - Образац структуре цене, у оквиру дате табеле, врше се следеће измене:

- под редним бројем 1, у колони 2 - Назив грађ. материјала (опис), односно Чамова резана грађа пресека и дужина и комада, у оквиру спецификације, у петој позицији по реду, уместо: "12/19цм: л=7,0м, -12 ком.", треба да пише: **"12/10цм: л=7,0м, -12 ком."**;

- под редним бројем 1, у колони 4 - Количина, уместо "4,23", треба да пише: **"4,15"**;

- под редним бројем 14, 16. и 17., уместо: "Стиропор (фасадни-25г)", треба да пише: **"Стиропор (фасадни-17г)"**.

**III** У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

**IV** Рок за подношење понуда се продужава. Нови рок за достављање понуда је **11.1.2018. године до 12,00 часова**.

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно **11.1.2018. године са почетком у 12,15 часова.**

**V** Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

Понуђачи ће ову измену доставити уз своју понуду, у виду Прилога 1 (Образац структуре цене) који се налази у наставку, с тим да стари измењени образац прецртају, тако да буде јасно видљиво да је достављен и попуњен нов измењен образац структуре цене.

Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуду по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

**Прилог 1**

**6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (измењен)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **бр.** | **Опис грађевинског материјала** | **Јединица мере** | **Количи**  **на** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1 | Чамова резана грађа пресека и дужина и комада  (према овој спецификацији:  10/12цм; л=6,0м, - 14 комада;  12/12цм; л=8,0м, - 3 комада  12/12цм; л=2,0м -4 ком.  12/12цм; л=4,0м - 1 ком.  12/10цм: л=7,0м, -12 ком.  12/12цм; л=6,0м; - 12 ком.  12/8цм; л=4,0м; - 15 ком.) | м3 | 4,15 |  |  |  |  |
| 2 | Кровна летва 3/5цм, дужине 4,0м, - 30 ком. | м3 | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | Кровна летва 3/5цм, дужине 3,0м, - 220 ком. | м3 | 0,99 |  |  |  |  |
| 4 | Кровна штафла 5/8цм, дужине 4,0м, - 220 ком. | м3 | 3,52 |  |  |  |  |
| 5 | Чамова резана грађа -кровна даска 2,4-2,5/15цм, дужине 4,0м | м3 | 2,5 |  |  |  |  |
| 6 | Пресовани глинени цреп I класе димензија 400-450х245-275мм | ком. | 3.720 |  |  |  |  |
| 7 | Слемени цреп I класе (жлјебњак) | ком. | 116 |  |  |  |  |
| 8 | "Гитер" блок 250х190х190мм | ком. | 330 |  |  |  |  |
| 9 | Цемент 50кг/1 џак | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Унутрашње подне керамичке плочице - домаће производње. Димензија и боје по избору корисника. | м2 | 64 |  |  |  |  |
| 11 | Унутрашње зидне керамичке плочице - домаће производње. Димензија и боје по избору корисника. | м2 | 52 |  |  |  |  |
| 12 | Грађевински лепак за керамичке плочице 25кг/1 џак | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Лепак за стиропор 25кг/1 џак | ком. | 181 |  |  |  |  |
| 14 | Стиропор (фасадни-17г) дебљине 5цм | м2 | 180 |  |  |  |  |
| 15 | Мрежица фасадна | м2 | 890 |  |  |  |  |
| 16 | Стиропор (фасадни-17г) дебљине 8цм | м2 | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Стиропор (фасадни-17г) дебљине 10цм | м2 | 250 |  |  |  |  |
| 18 | Завршни фасадни малтер фасаде /"бавалит") 25кг/1 канта | ком. | 35 |  |  |  |  |
| 19 | Боја за фасаду 25кг/1 канта | ком. | 17 |  |  |  |  |
| 20 | Шљунак | м3 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | "ОСБ" влагоотпорне конструктивне плоче дебљине 18мм димензија 1220х2440мм | ком. | 75 |  |  |  |  |
| 22 | Минерална стаклена вуна (меке плоче) d=10цм | м2 | 180 |  |  |  |  |
| 23 | Кровна "ПЕ" фолија | м2 | 490 |  |  |  |  |
| 24 | Грађевински гипс | кг | 100 |  |  |  |  |
| 25 | Ексери дужине 80мм | кг | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Глет маса 25кг/џак | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Полудисперзивна боја 25кг/канта | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Подлога за премаз површина пре глетовања и бојења (предпремаз) | л | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Ламинат - јако пресовани са клик системом. Дезен: храст натур (природни). | м2 | 186 |  |  |  |  |
| 30 | Подлога за ламинат од ПЕ фолије - сунђераста подлога | м2 | 186 |  |  |  |  |
| 31 | ПВЦ лајсна за фасаду од стиропора, дужине 2,5м | ком. | 163 |  |  |  |  |
| 32 | Лајсна за ламинат од медијапана | м1 | 167 |  |  |  |  |
| 33 | Влагоотпорне гипс картонске плоче "Кнауф", d=12,5мм, димензија плоче 1200х2000мм | ком. | 30 |  |  |  |  |
| 34 | Гипс картонсле плоче "Кнауф", d=12,5мм, димензија плоче 1200х2000мм | ком. | 41 |  |  |  |  |
| 35 | Акрилна туш када 90х90цм са одливним вентилом | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Поцинковани шрафови за гипс картонске плоче дужине 35мм | ком. | 1.500 |  |  |  |  |
| 37 | WC шоља од керамике I класе | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Трака за бандажирање гипс карт.плоча 90м/ком. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Лепак за обраду спојева гипс карт. плоча 5кг/1 џак (испуна) | ком. | 7 |  |  |  |  |
| 40 | Електрични бојлер - 80л. | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Умиваоник са стубом од керамике I класе | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Анкер сидро - "Кнауф" | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 43 | Висилице 500мм -"Кнауф" | ком. | 50 |  |  |  |  |
| 44 | Типл са шрафом 6х60мм | ком. | 200 |  |  |  |  |
| 45 | "UD" профил 4000мм - "Клауф" | ком. | 15 |  |  |  |  |
| 46 | "CD" профил 4000мм -"Кнауф" | ком. | 16 |  |  |  |  |
| 47 | "CD" профил 3000мм - "Кнауф" | ком. | 20 |  |  |  |  |
| 48 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција), двокрилни са 6 комора. ШхВ - 100х120цм (зидарска мера) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција), двокрилни са 6 комора. ШхВ -120х140цм (зидарска мера) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција) sa 6 komora. Vертикално и хоризонтално отварање. ШхВ - 100х140цм (зидарска мера) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Прозор од ПВЦ-а (комплетна позиција) sa 6 komora. Vертикално и хоризонтално отварање. ШхВ - 160х140цм (зидарска мера) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Прозор од ПВЦ-а (комплетна позиција) sa 6 komora. Vертикално и хоризонтално отварање. ШхВ - 60х60цм (зидарска мера) | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 53 | Прозор од ПВЦ-а (комплетна позиција) sa 6 komora. Vертикално и хоризонтално отварање. ШхВ - 120х140цм (зидарска мера) | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 54 | Прозор од ПВЦ-а (комплетна позиција) ветикално и хоризонтално отварање са 6 комора ШхВ - 100х120цм (зидарска мера) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Прозор од ПВЦ-а (комплетна позиција) са 6 комора - двокрилни. Вертикално и хоризонтално отварање.ШхВ - 140х140цм (зидарска мера) | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 56 | Прозор од ПВЦ-а (комплетна позиција). Ветикално и хоризонтал.отварање - двокрилни, са 6 комора. ШхВ - 140х120цм (зидарска мера) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција). Вертикално и хоризонтално отварање са 6 комора. ШхВ-120х120цм (зидарска мера) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција). Вертикално и хоризонтално отварање са 6 комора. ШхВ-80х120цм (зидарска мера) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција). Вертикално и хоризонтално отварање са 6 комора. ШхВ - 60х80цм (зидарска мера) | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 60 | Прозор од ПВЦ-а (комплет позиција). Вертикално и хоризонтално отварање са 6 комора. ШхВ - 80х80цм (зидарска мера) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Унутрашња дрвена врата обложена фурниром. ШхВ - 80х205цм (начин отварања по избору корисника) | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 62 | Унутрашња дрвена врата обложена фурниром. ШхВ-90х205цм (начин отварања по избору корисника) | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 63 | Унутрашња дрвена врата обложена фурниром. ШхВ - 70х205цм (начин отварања по избору корисника) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Улазна врата од ПВЦ-а (комплет позиција) са 6 комора. ШхВ - 120х210цм (90+30цм) - зидарска мера. Начин отварања по избору корисника | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 65 | Балконска врата од ПВЦ-а са 6 комора (вертикално и хоризонтално отварање). ШхВ - 80х210цм - зидарска мера. Начин отварања по избору корисника | ком. | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |