РЕПУБЛИКА СРБИЈА

*Г р а д Б е о г р а д*

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-14/2019

Дана: 11.3.2019. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-14/2019 од 27.2.2019. године, врши:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), у отвореном поступку,**

**ОП-ЈН бр. 3.7/2019**

 Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), OП-ЈН бр. 3.7/2019, која је дана 8.3.2019. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

 **I** У делу конкурсне документације који чине обрасци, мења се **Образац структуре цене** - образац бр. 2, тако што се врши промена количина у колони "количине" у свим наведеним позицијама.

 **II** Наручилац у наставку даје нов образац структуре цене који ће понуђачи одштампати, попунити и оверити и доставити уз своју понуду.

 **III** Рок за подношење понуда се не мења.

 **IV** Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

 Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

 Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

 **V** Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

### *Образац бр. 2*

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**(ИЗМЕЊЕН)**

У поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), ОП-ЈН бр. 3.7/2019.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Опис радова** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
|  | **I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ** |
| 1. | Рушење преградних монтажних зидова од дрвених елемената. У цену улази чишћење, утовар и транспорт отпада са градилишта. Обрачун по м2.  | м2 | 135,78 |  |  |
| 2. | Рушење спуштеног ПВЦ плафона**.** У цену улази чишћење, утовар и транспорт отпада. Обрачун по м2. | м2 | 217,65  |  |  |
| 3. |  Скидање ламинатног пода са лајснама. У цену улази чишћење, утовар и транспорт отпада са градилишта.Обрачун по м2. | м2 | 211,93 |  |  |
| 4. |  Чишћење, утовар и транспорт шута и осталог отпада са градилишта**.** Обрачун по м2 нето површине простора. | м2 | 210,70  |  |  |
| 5. | Демонтажа унутрашњих врата, утовар и транспорт са градилишта.Обрачун по комаду. | ком | 13,00 |  |  |
| **I УКУПНО РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ:** |  |
|  | **II СТОЛАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата, димензија 81/198,5см. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шпер плочом дебљине 4мм, бојене у белу боју. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.Начин отварања, односно затварања врата у договору са инвеститором.Обрачун по комаду врата.  | ком | 10,00  |  |  |
| 2. |  Израда и постављање једнокрилних фурнираних клизних врата, димензија 81/198,5см. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шпер плочом дебљине 4мм, бојене у белу боју. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | ком | 1,00 |  |  |
| 3. | Израда и постављање трокрилног светларника, димензија 74/248см. Светларник израдити од првокласне и сувехрастовине и поставити изнад клизних врата. Бојити у белу боју.Обрачун по комаду.  | ком | 1,00 |  |  |
| **II УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:** |  |
|  | **III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |
| 1. |  Набавка и постављање подне облоге ламинат , клик, дебљине 8,2мм, за средњег оптерећења (класе 31) по избору инвеститора. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером.Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80см лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.Обрачун по м2 пода.  | м2  | 210,67 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање подне, прелазне, алуминијумске лајсне. Лајсну ушрафити у под.Обрачун по м1.  | м1 | 30,00 |  |  |
| **III УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:** |  |
|  | **IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Бојење са глетовањем зидова полудисперзивним бојама. Зидове глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора.Обрачун по м2 обојене и глетоване површине. | м2 | 423,78 |  |  |
| 2. |  Фарбање радијатора које треба очистити, шмирглати и фарбати у белу боју у два премаза.Обрачун по комаду.  | ком | 7,00 |  |  |
| 3. | Фарбање цеви радијатора које треба очистити, шмирглати и фарбати у белу боју у два премаза.Обрачун по м1. | м1 | 119,26 |  |  |
| 4. | Фарбање решетке постављене на вратима.Обрачун по комаду.  | ком | 1,00  |  |  |
| **IV** **УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:** |  |
|  | **V ГИПСАНИ РАДОВИ** |
| 1. | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање глатким касетним гипс картонским плочама димензија 600/600мм, дебљине 15мм. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити касетним гипс картонским плочама, по упутству произвођача.Обрачун по м2. | м2 | 210,67 |  |  |
| 2. | Израда преградног зида дебљине 125мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKF 12,5мм.Фасадни неносиви зид израдити од поцинкованих профила CW 75, поставити камену вуну дебљине 50мм и тежине 100кг/м3 и обложити двоструким гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача.Обрачун по м2 постављене плоче. | м2 | 135,78  |  |  |
| 3. | Облагање постојећег зида гипс картонским плочама уз претходну израду металне потконструкције и обложити гипс картонским плочама GK дебљине 12,5мм. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих CW 50 профила, по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 50мм и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2постављене површине. | м2 | 18,87 |  |  |
| 4. | Облагање стубова, суво малтерисање танкослојним лепљењем гипс картонских плоча GKB дебљине 12,5мм. Гипс картонске плоче залепити за стуб танкослојно "Fugenfuller" лепком. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. У цену улази и радна скела.Обрачун по м2постављене површине. | м2 | 34,66 |  |  |
| **V УКУПНО ГИПСАНИ РАДОВИ:** |  |
|  | **VI ОСТАЛИ РАДОВИ** |
| 1. | Сакривање каблова климе и других инсталација каналицама и непредвиђени радови.Обрачун по м1. | м1 | 37,00 |  |  |
| **VI УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:** |  |
|  | **VII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ**  |
| 1. | Испорука и полагање напојног кабла N2XH-J 5X6 мм2, дужине 20м од главног разводног ормана GRO до разводног ормана као и повезивање PE са шинпм за изједначавање потенцијала. Каблови се воде у зиду.Укупно за рад, материјал и транспорт Обрачун по комаду. | ком  | 1,00 |  |  |
| 2. | Испорука и израда разводног ормана RO са следећом уграђеном опремом:- 30 комада једнополних инсталационих аутоматских прекидача 6А- 19 комада једнополних инсталационих аутоматских прекидача 10А - 23 комада једнополних инсталационих аутоматских прекидача 16А- 1 комад сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V - ком-бистабилна склопка- ком-заштитна уређај а диференцијалне струје (ZUDS) 40/0,5A- ком-Паник светиљки- ком-ручних јављача пожара-ком-систем за беспрекидно напајање UPS 100W-ком-сигналних сиренаПроводници за шемиранје, стезаљкама за довод и одвод, носачима и маскама осигурача, натписним плочицама, ситни везни материјал и са налепљеном једнополном шемомУкупно за рад, материјал и транспорт, Обрачун по комаду. |  ком  | 1,00 |  |  |
| 3. | Испорука потребног материјала и израда комплетног сијаличног места рсвете, кабловима N2XH-J (3-5)x1,5mm2 Делимочно под малтером, делимично у PNK регале, заједно са разводним кутијама, просечне дужине 20м Обрачун по комаду. | ком | 45,00 |  |  |
| 4. | Испорука потребног материјала и израда комплетног прикључног места кабловима N2XH-J (3-5)x2,5mm2, делимично под малтер, делимично у ПНК регалу, заједно са разводним кутијама, просечне дужине 20м Обрачун по комаду. | ком | 65,00 |  |  |
| 5. |  Испорука потребног материјала и израда комплетног сијаличног места паник расвете и тастера кабловима Н2ХН-ј (3-5)х1,5мм2 делимично под малтер, делимично у ПНК регале, заједно са разводним, просечне дужине 20м.Обрачун по комаду. | ком | 21,00 |  |  |
| 6. | Испорука свог потебног материјала и постављање модуларних прикључница са 7 модила: - са контактом за уземљење 2 модула 1 ком -без контакта за уземљење 1 модула 3 ком.- телефонски прикључак 1 модула - 1 ком- рачунарски прикључак 1 модула 1 ком.- Укупно за рад, материјал и транспорт.Обрачун по комаду. | ком | 22,00 |  |  |
| 7. | Испорука свог потребног материјала и постављање модулатних прикључница са 2 модула:- са контактом за уземљење 2 модула 1 ком.Укупно за рад, материјал и транспорт Обрачун по комаду. | ком | 23,00 |  |  |
| 8. | Испорука свог потребног материјала и постављање модуларних прекидача са 2 модула: **-** једнополни прекидач 1 модул 2 комУкупно за рад, материјал и транспортОбрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
| 9. | Испорука свог потребног материјала и постављање модуларних прекидача са 3 модула:- једнополни прекидач 1 модул 3 комУкупно за рад, материјал и транспортОбрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |
| 10. | Испорука свог потребног материјала и постављање модуларних прекидача са 2 модула:- наизменични прекидач 1 модул 2 ком.Укупно за рад, материјал и транспорт.Обрачун по комаду. | ком  | 10,00 |  |  |
| 11. | Испорука потребног материјала и монтажа флуо светиљке са сјајним растером 4 х 18WУкупно за рад, материјал и транспорт.Обрачун по комаду.  | ком | 53,00  |  |  |
| 12. | Испорука потребног материјала и монтажа ПНК регала Укупно за рад, материјал и транспорт.Обрачун по комаду. | м1 | 70,00 |  |  |
| 13. | Испитивање изведених радова и инсталација јаке струје са издавањем извештаја од стране овлашћене институције:- мререње отпора заштитног уземљења,- провере непрекидности заштитних водова за главна и локална изједначења потенцијала,- мерење отпора изолације електричне инсталације,- провера функционалности заштитних и управљачких уређаја,- мерење отпора петље кратког споја.Обрачун по комплет завршене позиције - по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| **VII УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** |  |
| **УКУПНО без ПДВ-а:** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |
| **УКУПНО са ПДВ-ом:** |  |

Цена се приказује у динарској вредности без ПДВ-а. Порез на додату вредност обрачунава и плаћа Наручилац.

 У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач може имати током реализације уговора.

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)