*Образац бр. 2*

### VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за јавну набавку извођења радова на изградњи отвореног спортског терена за мале спортове у насељу "Тозино воће" ЈНМВ бр. 3.21/2019.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.** | **Позиција** | **Јединица****мере** | **Количина** | **Јединична****цена** | **Укупно** |
| **I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |
| 1. | Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине од 20 до 50 цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м3. | м3 | 184,00 |  |  |
| 2. | Ручни ископ земље за темеље самце за постављање стубова ограде и анкера за спортске реквизите. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м3. | м3 | 4,65 |  |  |
| 3. | Набавка и разастирање камена у слоју дебљине 20 цм, испод слоја ризле. Камен фракције 0-63мм. Тампонски слој камена насути у слојевима, набити до збијености МС 30МН/м2. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.  | м2 | 444,00 |  |  |
| 4. | Набавка и разастирање слоја ризле, дебљине 10цм. Фракција ризле од 0-31мм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 | 226,41 |  |  |
| **УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:** |  |
| **II. AСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ** |
| **1.** | Асфалтирање терена асфалтом типа БНС-22, дебљине 6,00 цм. Минимална температура битуменизираног материјала је 120˚С (пожељно 135˚С). Збијање асфалта извеси ваљцима. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. | м3 | 365,00 |  |  |
| **2.** | Асфалтирање терена ситнозрним асфалтом типа АБ-8, дебљине 6цм. Минимална температура на почетку ваљања је 120 ˚С (пожељно 135˚С) а на крају 80˚С. Збијање асфалта извеси ваљцима. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 | 365,00 |  |  |
| **УКУПНО AСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ:** |  |
| **III. БЕТОНСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Бетонирање простора око терена бетоном дебљине 10цм, марке МБ 30. Бетон армирати мрежастом арматуром. МА 500/560 q188. Арматура је ушла у цену бетона. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. | м2 | 79,00 |  |  |
| 2. | Бетонирање бетонских темеља стубова ограде, МБ 25/30. димензија темеља 0.4х0.4х0.9м. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м3.  | м3 | 6,00 |  |  |
| 3. | Бетонирање бетонских темеља за спортске реквизите. Темељ за кош димензија 2.10х1.90х0.60м. Марка бетона МБ 20, бетон армирати конструктивно, 50кг арматуре/м3 уграђеног бетона. Темељ за стубове мрежице за одбојку димензија 0.40х0.40х0.90м на дубини од 1м. бетон армирати конструктивно, 50кг арматуре/м3 уграђеног бетона. | м3 | 5,00 |  |  |
| **УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:** |  |
| **IV. ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Набавка и постављање бетонских ивичњака око терена, димензија 100\*16\*8 цм. Ивичњаке поставити не бетону МБ 20. Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице благо увући у односу на ивичњак и обрадити. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по м1. | м1 | 80,50 |  |  |
| **УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:** |  |
| **V. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ** |
| 1. | Израда травњака са насипањем хумуса, сејањем траве и одржавањем травњака. Извршити набавку, утовар и довоз и разастирање плодне хумусне земље у слоју дебљине 10 цм са давањем надвишења (надмера) од 20% како би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино планирање, ваљање дрвеним ваљком и сетву травне смесе:" - Фестуца рубра 40%- Фестуца овина 30%- Поа пратенсис 20%- Трифолиум репенс 10% Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интезивно поливање до пуног ницања траве.Поливање наставити свакодневно до првог кошења. Прво кошење извршити косом када трава достигне висину 10-15 цм а друго кошење извршити косачицом. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2. | м2 | 56,00 |  |  |
| **УКУПНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:** |  |
| **VI. БРАВАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Ирада и посављање ограде. Конструкцију извести од челичних цеви у свему према пројекту и статичком прорачуну. Стубове извести од челичних цеви ø60,3мм, дебљине зида 4мм, између стубова поставити хоризонтална ојачања, челичне цеви ø48мм, дебљине зида 4мм. Хоризонтална ојачања су предвиђена на три места (на три висине). Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрушити. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити конструкцију ограде. Након уградње поправити основну боју, предткитовати, брушити и бојити два пута. Испуну извести од пластифициране, плетене жице. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по м1. | м1 | 90,50 |  |  |
| 2. | Израда и посављање капије од челичних цеви у свему према пројекту и статичком прорачуну. Стубове извести од челичних цеви ø60,3мм, дебљине зида 4мм, рам крила извести од челичне цеви ø48мм, дебљине зида 4мм. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрушити. На крила поставити по 3 шарке. Оков, шарке и брава цилиндар по избору инвеститора. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити капију. Након уградње поправити основну боју, предткитовати, брушити и бојити два пута. Испуну извести од пластифициране жице Димензије ограде 300х350цм. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| **УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ** |  |
| **VII. МОНТАЖНИ РАДОВИ** |
| 1. | Набавка и постављање конструкције коша. Констукцију коша (са полиестерском кошаркашком таблом димензија 1800 х 1050 мм, ојачаним обручем и мрежицом, сунђерастом струњачом као заштитом на предњој страни конструкције) причврстити претходно припремљеним припадајућим анкерима на бетонски темељ. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање мрежице за одбојку. Стубове причврстити претходно припремљеним припадајућим анкерима на бетонски темељ. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| **УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:** |  |
| **VIII. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕРЕНА** |
| 1. | Терен за игру обележити линијама широким 50мм, према Службеним правилима игре, у свему према пројекту. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун паушално. | Пауш. |  |  |  |
| **УКУПНА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕРЕНА:** |  |
| **Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А** |
| **I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |
| **II. AСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ** |  |
| **III. БЕТОНСКИ РАДОВИ** |  |
| **IV. ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |  |
| **V. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ** |  |
| **VI. БРАВАРСКИ РАДОВИ** |  |
| **VII. МОНТАЖНИ РАДОВИ** |  |
| **VIII. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕРЕНА** |  |
|  |  | **Укупна вредност свих радова без ПДВ-а:** |  |
|  |  | **ПДВ (20%):** |  |
|  |  | **Укупна вредност свих радова са ПДВ-ом:** |  |

У цену су урачунати сви трошкови које ће понуђач имати приликом извођења радова.

 **ПОНУЂАЧ**

 МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене потписује и оверава водећи члан заједничке понуде.**Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат сагласно одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018).* |