РЕПУБЛИКА СРБИЈА

*Г р а д Б е о г р а д*

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.05.404-68/2017

Дана: 1.12.2017. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-68/2017 од 15.11.2017. године, врши:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку извођења радова на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац, у отвореном поступку, ОП-ЈН бр. 3.2/2017**

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измене и допуне конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на санацији некатегорисаних путева на територији ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 3.2/2017, која је дана 15.11.2017. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

**I** У поглављу III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у оквиру Додатних услова за учешће у поступку из члана 76. Закона и начин доказивања, **у тачки 3.3.1**, врше се следеће измене:

1. Пре почетка реченице чији почетак гласи: "У погледу пословног капацитета:..." додаје се редни број 1);

2. Након целог става који се односи на услове пословног капацитета који сада има редни број 1), додаје се нов став под редним бројем 2), који гласи:

"У погледу финансијског капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак након објављивања Позива за подношење понуда и уколико понуђач није био неликвидан у последње три године које претходе месецу објављивања Позива за подношење понуда.

**Доказ:**

- Потврдапривредног суда у седишту понуђача или Агенције за привредне регистре. (Овај доказ мора бити издат након објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки);

- Потврда о броју дана неликвидности Народне банке Србије;

3. Редни број 2) који се налази испред реченице чији почетак гласи: " У погледу кадровског капацитета:...", сада добија редни број 3), а редни број 3) који се налази испред реченице чији почетак гласи: " У погледу техничког капацитета:...", сада добија редни број 4);

4. У оквиру тачке 3), сада под тачком 4), у оквиру дате табеле врше се следеће измене:

- под редним бројем 1., у колони "Назив и опис", уместо: "(ширина пегле 2,5 - 5,00 m)", треба да пише: "(ширина пегле 2,00 - 5,00 m)",

- под редним бројем 6., у колони "Назив и опис", уместо: " капацитет ≥ 60 t/h", треба да пише: " капацитет ≥ 80 t/h",

- након редног броја 10., додаје се нова ставка под редним бројем 11., која гласи: "Вирген (фрезер)" у оквиру колоне "Назив и опис", односно "1", у оквиру колоне "Количина"."

5. Након тачке 3.3.1, додаје се нова тачка 3.3.2 која гласи: "Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни."

**II** У обрасцу понуде, у оквиру табеле "Подаци из понуде", после редног броја 7., додаје се нов ред са редним бројем 8., а у следећој колони истог реда додаје се текст који гласи: "Достављене потврде надлежног привредног суда или Агенције за привредне регистре, односно Народне банке Србије (или интернет страница / линк надлежног органа на којој је наведени податак јасно видљив)". У наставку реда, у следећој трећој колони додаје се текст: "да не (заокружити)".

**III** У обрасцу структуре цене (обазац бр. 2), табела са датим описом радова, јединицом мере и количинама се замењује са новом табелом, која садржи следећи опис радова, јединице мере и количине:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Опис радова** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1. | Машински ископ у земљи III и IV категорије у слоју д=20цм, у широком откопу са утоваром и транспортом ископаног материјала на депонију.У цену урачунати и разастирање депонованог материјала. | м3 | 70,0 |  |  |
| 2. | Дотеривање (планирање) и ваљање постељице | м2 | 580,0 |  |  |
| 3. | Рушење постојеће оштећене ( руиниране) коловозне конструкције дебљине д=20цм са утоваром и транспортом на депонију.Обрачун по м2. | м2 | 260,0 |  |  |
| 4. | Скидање земљаних наслага са постојеће камене подлоге и банкина као припрема за насипање постојејеће камене подлоге и банкина (90% машински, 10% ручно), дебљине просечно до10цм ( као припрема за насипање постојеће подлоге) са утоваром и транспортом.Обрачун по м2 | м2 | 4.930,0 |  |  |
| 5. | Машински ископ нових одводних јаркова и корекција постојећих 0.25м3/м1.Цена обухвата:Ископ земље машински 80% са ручним дотеривањем 20%, утовар у возило са транспортом на депонију и разастирањем депонованог материјала. | м1 | 40,0 |  |  |
| 6 | Израда пропуста од армирано бетонских цеви са израдом бетонских улазно излазних глава.Цена обухвата: набавку,транспорт и уградњу арм.бет. цеви са израдом улазних и излазних глава. |  |  |  |  |
| 6.1 | Ф400мм | м1 | 12,0 |  |  |
| 7. | Регулисање ( издизање) објеката ( шахт поклопаца са рамом) фекалне канализације у коловозу до коте будуће нивелете.У цену урачунато сав рад и материјал. | ком | 20,0 |  |  |
| 8. | Ручно откопавање коловозне конструкције камене дробине у циљу откривања затрпаних канализационих шахти.Обрачун по комаду. | ком | 10,0 |  |  |
| 9. | Скидање асфалтних слојева машински (фрезовањем) са утоваром и транспортом на депонију до 12км.Дебљине слоја д=6цм. | м2 | 1.380,0 |  |  |
| 10. | Местимична корекција постојеће деформисане ( оштећене) камене подлоге ( попречног профила) туцаником ( камена ситнеж 0-31мм), машински са набавком, транспортом и уградњом ( разастирање и ваљање ) камене ситнежи са потребним квашењем у слоју дебљине д= 10цм у збијеном стању.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | т | 30,0 |  |  |
| 11. | Израда нове коловозне конструкције од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 и 0-31мм укупне дебљине д=15цм у збијеном стању.Цена обухвата: набавку дробљеног каменог агрегата са превозом до места уградње,машинско разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата и сабијање ваљком до захтеване збијености уз потребно квашење.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 580,0 |  |  |
| 12. | Профилисање попречног профила туцаничког застора уз додавање камене дробине (ситнежи) 0-31мм просечне дебљине д=10цм у збијеном стању.Цена обухвата: Површинско риперовање (разарање) старог застора са ситњењем и планирањем изриперованог материјала и новог дограђеног материјала грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење,набавку каменог материјала са превозом до градилишта.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 610,0 |  |  |
| 13. | Изравнање постојеће деформисане(оштећене) камене подлоге (попречног профила), туцаником 0-31мм, машински са набавком,транспортом и уградњом (разастирање и ваљање) туцаника са потребним квашењем у слоју дебљине д=10цм у збијеном стању.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 3.062,0 |  |  |
| 14. | Изравнање постојеће деформисане (оштећене) камене подлоге ( попречног профила) туцаником фракције 0-63 и 0-31мм, машински са набавком,транспортом и уградњом ( разастирање и ваљање) туцаника са потребним квашењем у слоју дебљине д=15цм(10+5) у збијеном стању.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 2.900,0 |  |  |
| 15. | Mашинско пресвлачење претходно нивелисаног (припремљеног) коловоза асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=6цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 1.380,0 |  |  |
| 16. | Mашинско пресвлачење претходно нивелисаног (припремљеног) коловоза асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=7цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 13.801,0 |  |  |
| 17. | Mашинско пресвлачење претходно нивелисаног (припремљеног) коловоза асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=8цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 1.600,0 |  |  |
| 18. | Mашинско пресвлачење постојећег оштећеног асфалтног застора асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=3+6=9цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 1.350,0 |  |  |
| 19. | Израда банкина од камене ситнежи фракције 0-31мм дебљине д=8-10цм у збијеном стању, са набавком, транспортом и уградњом ( разастирање и сабијање).Количине доказати отпремницом-вагом. | м2 | 4.405,0 |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: | | | | |  |

**IV** У поглављу **VI,** у моделу уговора о јавној набавциизвођења радова на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац, наручилац је грешком испустио члан број 11., већ је после члана 10. следио члан 12, тако да се чланови уговора од 12. до 14. умањују за по један број, односно члан 12. постаје члан 11., и тако до члана 14. који постаје члан 13. (одштета).

После члана 13. (одштета) додаје се нов став који гласи: "ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА", а у оквиру тога нов члан који узима број који следи по редоследу и то број 14. и гласи:

"Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Извођач радова се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, по добијању сагласности Наручиоца и након закључења анекса овог уговора.

Извођач радова је у обавези да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са образложењем Наручиоцу на усвајање.

Након усвајања мишљења надзорног органа, Наручилац ће закључити анекс уговора са Извођачем радова, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације."

Остали чланови у моделу уговора почев од члана 15., остају непромењени"

**V** Рок за подношење понуда остаје непромењен.

**VI** Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуду по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

**VII** Наручилац у прилогу доставља измењене делове конкурсне документације, с тим да су понуђачи дужни да одштампају измене у прилогу и исте попуњене, потписане и оверене доставе уз понуду.

У оквиру понуде, прилоге дате у наставку доставити у низу као што су дати.

Дата су укупно 4 прилога.

### 

Прилог број 1

**3.3** **Додатни услови за учешће у поступку из чл. 76. Закона и начин доказивања**

**3.3.1**

1)У погледу пословног капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико је у последњих пет обрачунских година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.) од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао уговоре о извођењу предметних радова (изградња, реконструкција, санација улица и путева) у укупној вредности не мањој од 150.000.000 динара без ПДВ-а.

**Доказ:**

- Референтна листа корисника са потврдама референтних наручилаца (образац бр. 6 и бр. 7 из конкурсне документације). Уз потврде доставити и фотокопије уговора на које се потврда односи и фотокопије окончане ситуације по тим уговорима.

2) У погледу финансијског капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак након објављивања Позива за подношење понуда и уколико понуђач није био неликвидан у последње три године које претходе месецу објављивања Позива за подношење понуда.

**Доказ:**

- Потврдапривредног суда у седишту понуђача или Агенције за привредне регистре. (Овај доказ мора бити издат након објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки);

- Потврда о броју дана неликвидности Народне банке Србије;

3) У погледу кадровског капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом уколико за реализацију предметне набавке, за све време важења уговора, располаже са најмање:

- 8 ангажованих радника обучених и оспособљених за извођење радова на поправци оштећења коловоза и асфалтирању улица и путева;

- 15 ангажованих радника - возача и руковаоца грађевинским машинама и опремом;

- 1 одговорног извођача радова на објектима нискоградње носиоца личне лиценце 412 или 415.

**Доказ:**

**-** Списак радно ангажованих лица на меморандуму понуђача;

**-** Фотокопија лиценце за одговорног извођача радова са потврдом о важности лиценце;

- Уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду;

4) У погледу техничког капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом уколико на дан подношења понуде има минимум:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р. број** | **Назив и опис** | **Количина** |
| 1. | Финишер (ширина пегле 2,00 - 5,00 m) | 1 |
| 2. | Ровокопач точкаш са потребним додацима (алатима) | 1 |
| 3. | Компресор са одговарајућим алатима | 1 |
| 4. | Ваљак глатки и комбиновани тежине ≥ 8 t | 2 |
| 5. | Камион кипер носивости преко 15 t | 8 |
| 6. | Постројење за производњу асфалтне масе - Асфалтна база, капацитет ≥ 80 t/h | 1 |
| 7. | Ауто цистерна за квашење | 1 |
| 8. | Самоходни или вучени дистрибутер (машина за прскање емулзије) | 1 |
| 9. | Грејдер | 1 |
| 10. | Булдозер | 1 |
| 11. | Вирген (фрезер) | 1 |

**Доказ:**

- очитана важећа саобраћајна дозвола (за возила и машине које подлежу обавезној регистрацији у складу са Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл. гласник РС", бр. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15 и 71/17). Ако очитана саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника, доставити и доказ о правном основу коришћења возила / машине (фотокопија уговора о купопродаји, закупу, лизингу, и др.);

- оверена пописна листа на дан 31.12.2016. године за опрему набављену у претходној години, односно други релевантан доказ за опрему набаљену у текућој години (фотокопија рачуна и отпремнице, уговора о закупу, лизингу и др.).

**3.3.2** Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Прилог број 2

**ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна понуђена цена | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а |
| 2. | У претходних 5 година, понуђач је реализовао уговоре о извођењу предметних радова у укупној вредности не мањој од 150.000.000 дин. без ПДВ-а | да не  (заокружити) |
| 3. | Достављене потврде референтних наручилаца са фотокопијама уговора и окончаним ситуацијама који доказују претходни услов под тачком 2. | да не  (заокружити) |
| 4. | Достављен Списак радно ангажованих лица у складу са условима из конкурсне документације | да не  (заокружити) |
| 5. | Достављене фотокопије уговора о радном ангажовању и фотокопија лиценце са потврдом о важности за одговорног извођача радова (или интернет страница / линк надлежног органа на којој је наведени податак јасно видљив) | да не  (заокружити) |
| 6. | Достављене саобраћајне дозволе, односно пописна листа, односно други одговарајући доказ о законитој државини возила и машина | да не  (заокружити) |
| 7. | Понуђач је уписан у Регистар понуђача | да не  (заокружити) |
| 8. | Достављене потврде надлежног привредног суда или Агенције за привредне регистре, односно Народне банке Србије (или интернет страница / линк надлежног органа на којој је наведени податак јасно видљив) | да не  (заокружити) |
| Рок за извођење радова: | | 31. март 2018. године |
| Рок и начин плаћања: | | аванс у износу од 40% у року од 15 дана од дана достављања авансне ситуације, а остатак у року од 30 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда (не може бити краћи од 60 дана) |

**ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник - водећи члан групе понуђача.* |

Прилог број 3

*Образац бр. 2*

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

У поступку јавне набавке извођења радова на санацији некатегорисаних путева на територији ГО Младеновац, ОП-ЈН број 3.2/2017.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Опис радова** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1. | Машински ископ у земљи III и IV категорије у слоју д=20цм, у широком откопу са утоваром и транспортом ископаног материјала на депонију.У цену урачунати и разастирање депонованог материјала. | м3 | 70,0 |  |  |
| 2. | Дотеривање (планирање) и ваљање постељице | м2 | 580,0 |  |  |
| 3. | Рушење постојеће оштећене ( руиниране) коловозне конструкције дебљине д=20цм са утоваром и транспортом на депонију.Обрачун по м2. | м2 | 260,0 |  |  |
| 4. | Скидање земљаних наслага са постојеће камене подлоге и банкина као припрема за насипање постојејеће камене подлоге и банкина (90% машински, 10% ручно), дебљине просечно до10цм ( као припрема за насипање постојеће подлоге) са утоваром и транспортом.Обрачун по м2 | м2 | 4.930,0 |  |  |
| 5. | Машински ископ нових одводних јаркова и корекција постојећих 0.25м3/м1.Цена обухвата:Ископ земље машински 80% са ручним дотеривањем 20%, утовар у возило са транспортом на депонију и разастирањем депонованог материјала. | м1 | 40,0 |  |  |
| 6 | Израда пропуста од армирано бетонских цеви са израдом бетонских улазно излазних глава.Цена обухвата: набавку,транспорт и уградњу арм.бет. цеви са израдом улазних и излазних глава. |  |  |  |  |
| 6.1 | Ф400мм | м1 | 12,0 |  |  |
| 7. | Регулисање ( издизање) објеката ( шахт поклопаца са рамом) фекалне канализације у коловозу до коте будуће нивелете.У цену урачунато сав рад и материјал. | ком | 20,0 |  |  |
| 8. | Ручно откопавање коловозне конструкције камене дробине у циљу откривања затрпаних канализационих шахти.Обрачун по комаду. | ком | 10,0 |  |  |
| 9. | Скидање асфалтних слојева машински (фрезовањем) са утоваром и транспортом на депонију до 12км.Дебљине слоја д=6цм. | м2 | 1.380,0 |  |  |
| 10. | Местимична корекција постојеће деформисане ( оштећене) камене подлоге ( попречног профила) туцаником ( камена ситнеж 0-31мм), машински са набавком, транспортом и уградњом ( разастирање и ваљање ) камене ситнежи са потребним квашењем у слоју дебљине д= 10цм у збијеном стању.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | т | 30,0 |  |  |
| 11. | Израда нове коловозне конструкције од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 и 0-31мм укупне дебљине д=15цм у збијеном стању.Цена обухвата: набавку дробљеног каменог агрегата са превозом до места уградње,машинско разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата и сабијање ваљком до захтеване збијености уз потребно квашење.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 580,0 |  |  |
| 12. | Профилисање попречног профила туцаничког застора уз додавање камене дробине (ситнежи) 0-31мм просечне дебљине д=10цм у збијеном стању.Цена обухвата: Површинско риперовање (разарање) старог застора са ситњењем и планирањем изриперованог материјала и новог дограђеног материјала грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење,набавку каменог материјала са превозом до градилишта.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 610,0 |  |  |
| 13. | Изравнање постојеће деформисане(оштећене) камене подлоге (попречног профила), туцаником 0-31мм, машински са набавком,транспортом и уградњом (разастирање и ваљање) туцаника са потребним квашењем у слоју дебљине д=10цм у збијеном стању.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 3.062,0 |  |  |
| 14. | Изравнање постојеће деформисане (оштећене) камене подлоге ( попречног профила) туцаником фракције 0-63 и 0-31мм, машински са набавком,транспортом и уградњом ( разастирање и ваљање) туцаника са потребним квашењем у слоју дебљине д=15цм(10+5) у збијеном стању.Количине доказати отпремницом-вагом. збијањем постићи Ms≥60Mpa. | м2 | 2.900,0 |  |  |
| 15. | Mашинско пресвлачење претходно нивелисаног (припремљеног) коловоза асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=6цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 1.380,0 |  |  |
| 16. | Mашинско пресвлачење претходно нивелисаног (припремљеног) коловоза асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=7цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 13.801,0 |  |  |
| 17. | Mашинско пресвлачење претходно нивелисаног (припремљеног) коловоза асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=8цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 1.600,0 |  |  |
| 18. | Mашинско пресвлачење постојећег оштећеног асфалтног застора асфалтном масом БНС 22 од дробљеног агрегата у слоју Д=3+6=9цм у збијеном стању,са набавком и транспортом асфалтне масе.Количине доказати отпремницом-вагом и извршити керновање са испитивањем керна. | м2 | 1.350,0 |  |  |
| 19. | Израда банкина од камене ситнежи фракције 0-31мм дебљине д=8-10цм у збијеном стању, са набавком, транспортом и уградњом ( разастирање и сабијање).Количине доказати отпремницом-вагом. | м2 | 4.405,0 |  |  |
| **УКУПНО без ПДВ-а:** | | | | |  |

Цена се приказује у динарској вредности без ПДВ-а. Порез на додату вредност обрачунава и плаћа Наручилац.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач може имати током реализације уговора.

**ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

***Напомена:*** *Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник - водећи члан групе понуђача.*

Прилог број 4

**VI - МОДЕЛ УГОВОРА**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ**

**НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**

Овај уговор је закључен између:

1. Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, ПИБ: 102152909, Матични број: 07049234, коју заступа председник градске општине Младеновац Владан Глишић (у даљем тексту: Наручилац)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_ , матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова)

који наступа са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима\*\*:

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*\*понуђач који учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, а ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“.*

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, спровео отворен поступак јавне набавке извођења радова на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац, ОП-ЈН бр. 3.2/2017, са циљем закључивања уговора о јавној набавци;

- да је Извођач радова доставио Понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2017 од \_\_.\_\_.2017. године, заведена код Наручиоца под бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /2017 од \_\_.\_\_.2017. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача радова);

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. 03.05.404-68/2017 од \_\_.\_\_.2017. године, којом је доделио уговор Извођачу радова.

**ПРЕДМЕТ**

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да изведе радове на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац, у свему према Понуди Извођача радова, техничким карактеристикама предмета и условима из конкурсне документације.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе према прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту радова.

**ЦЕНА**

Члан 3.

Вредност радова из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а по стопи од 20% биће интерно обрачунат и плаћен од стране Наручиоца у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Тачна вредност свих радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова, а обрачун грађевинских радова са јединичним ценама из прихваћене Понуде Извођача радова.

Наручилац преузима обавезе плаћања извршених, а доспелих уговорних обавеза до краја текуће године у складу са одлуком о буџету ГО Младеновац за 2017. годину, а обавезе плаћања након истека овог периода, односно за обавезе које доспевају у наредној години, вршиће се уз услов обезбеђења потребних средстава на основу одлуке о буџету ГО Младеновац за 2018. годину, све у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природа расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Службени гласник РС", бр. 21/2014).

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

1) аванс у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, што износи 40 % од укупне уговорене вредности радова, у року од 15 дана по испостављању авансне ситуације и испуњењу обавеза из члана 10. став 1. овог уговора.

2) остатак у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, што износи 60 % од укупне вредности уговора, по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и дневника изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача радова, у року од 30 дана од дана овере ситуације.

Комплетну документацији неопходну за оверу привремене ситуације, односно листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Наручилац је дужан да уплату изврши на рачун Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отворен код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

Привременим ситуацијама Извођач радова може фактурисати максимално 90% укупног износа уговорених радова без ПДВ-а.

**РОК ИЗВРШЕЊА**

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе најкасније до 31. марта 2018. године.

Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Извођач радова има право на продужење рока у случају када је ванредним околностима које се нису могле предвидети (поплава, земљотрес, изузетно лоше време, и сл.), спречен да радове изведе у предвиђеном року.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 5 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније десет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорене стране о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

**УГОВОРЕНА КАЗНА**

Члан 6.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 2 ‰ (два промила) од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ не може бити већи од 5 % (пет процената) од уговорене вредности без ПДВ-а.

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог испуњења уговорних обавеза Извођача радова већа од уговорене казне, Наручилац ће захтевати, поред уговорене казне, накнаду штете која прелази износ уговорене казне и има право да, након писменог обавештења Извођача радова о стварно насталој штети, раскине уговор.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

Члан 7.

Наручилац се обавезује:

- да у року од 15 дана од дана закључења уговора уведе Извођача радова у посао што се констатује у грађевиснком дневнику и обезбеди му несметан прилаз градилишту.

- да извести Извођача радова о стручном лицу које врши надзор именованом од стране Наручиоца;

- да редовно оверава грађевинску књигу и грађевински дневник у року не дужем од 4 дана од дана испоставе документа;

- да изврши уплате сходно члану 4. овог уговора.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Члан 8.

Обавезе Извођача радова су:

-да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему према Понуди Извођача радова, а у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту радова;

- да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова који испуњава одговарајуће услове и поседује лиценцу у складу са Законом о планирању и изградњи;

- да радове изведе својом радном снагом, опремом и материјалом, да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорених радова;

- да за укупно уграђени материјал достави атесте који се захтевају по важећим прописима и доказ о уграђеним количинама материјала (ортпремнице, ваге ... ), а уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима, забраниће употребу истог;

-да благовремено о свом трошку предузме све мере да се градилиште организује на начин којим се омогући несметан и безбедан пролаз пешака и возила и да га обележи;

-да осигура безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или поново извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала

-да редовно води грађевински дневник и грађевинску књигу, као и да уписе подноси на оверу наручиоцу;

-да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

-да предузме мере за заштиту комуналних објеката (сливника, електричне и телефонске мреже) у складу са природом и важношћу објеката и уколико дође до оштећења истих дужан је да одмах о свом трошку изврши оправку;

-да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала.

-да по завршетку радова уклони преостали материјал, опрему, средства које је користио у току рада и очисти градилиште.

**ОСИГУРАЊЕ**

Члан 9.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу на дан увођења у посао, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да на дан увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

**ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ**

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, у висини аванса са ПДВ-ом, са клаузулама неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора и са роком важности најкраће до правдања аванса.

Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, са роком важности гаранције који је 30 дана дужи од уговореног рока за извођење радова.

Извођач радова се обавезује да на дан достављања окончане ситуације, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од вредности уговорених радова без ПДВ-а, са роком важности гаранције који је 30 дана дужи од гарантног рока, одређеног чланом 12. овог уговора.

Достављене гаранције из става 2. и 3. овог члана уговора, морају имати клаузуле да су неопозиве, безусловне и плативе на први позив без приговора.

Гаранције из става 1. и 2. овог члана уговора, могу се активирати у случају да Извођач радова неквалитетно изводи радове или касни са испуњењем уговорених радова, а на основу извештаја надзорног органа Наручиоца.

Наручилац може обуставити плаћање и у случају да је Извођач радова благовемено испуни обавезе из члана 2. овог уговора, уколико претходно није испунио своју обавезу из става 1. и 2. овог члана, која се односи на достављање банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла.

**ГАРАНТНИ РОК**

Члан 11.

Извођач радова гарантује Наручиоцу за солидност и квалитет изведених радова у трајању од 2 (две) године, од дана примопредаје изведених радова, све у складу са прописима, правилима струке и Посебним узансама о грађењу.

У гарантном року Извођач радова се обавезује да недостатке који су настали његовом кривицом отклони о сопственом трошку у примереном року који му одреди Наручилац.

**ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Члан 12.

Извођач радова о завршетку радова који су предмету овог уговора обавештава Наручиоца и надзорни орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова биће извршена записнички од стране комисије састављене од представника Наручиоца и Извођача радова, на крају обрачунског периода за радове који су завршени у целости у том обрачунском периоду, а све у најдужем року од пет дана од дана пријема захтева Извођача радова.

Извођач радова се обавезује да ће отклонити све евентуалне недостатке констатоване комисијским записником о прегледу и пријему у примереном року који му одреди Наручилац.

**ОДШТЕТА**

Члан 13.

Извођач радова је дужан да накнади штету коју он или његови радници начине приликом извођења радова на објектима, инсталацијама као и штету коју причине трећим лицима.

Уколико у току извођења радова од стране Извођача радова, настане оштећење на имовини Наручиоца, имовини и телу трећих лица која се затекну на месту на коме се изводе радови, Извођач радова одговара за штету у складу са Законом о облигационим односима.

**ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Извођач радова се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, по добијању сагласности Наручиоца и након закључења анекса овог уговора.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са образложењем Наручиоцу, на усвајање.

Након усвајања мишљења надзорног органа, Наручилац ће закључити анекс уговора са Извођачем радова, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

**РАСКИД УГОВОРА**

Члан 15.

Наручилац иа право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-ако Извођач радова одустане од уговора,

-ако Извођач радова одбије да потпише записник о увођењу у посао;

-ако Извођач радова без оправданог разлога пропусти да почне радове или задржава напредовање радова и у року од 5 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави,

-ако Извођач радова у року од 5 дана не поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова или рок извођења;

-ако Извођач радова, упркос претходном упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са уговом или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом уговору;

- ако је Извођач радова увео подизвођача без сагалсности Наручиоца;

- ако Извођач радова уграђује материјал који нема одговарајући квалитет или радове из овог уговора изводи неквалитетно;

-у свим другим случајевима када Извођач радова не испуњава своје обавезе у складу са уговором и признатим и утврђеним правилима која се односе на конкретне радове.

Извођач радова има право на раскид уговора ако Наручилац не извршавањем својих уговорних обавеза битно доведе Извођача радова у немогућност да изврши своје обавезе, по питању кашњења у плаћању дужем од 5 дана од рока дефинисаног чланом 4. овог уговора.

Извођач радова има право на раскид уговора ако се Наручилац не придржава обавеза дефинисаних у овом уговору.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 10 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

У случају раскида уговора због кривице Наручиоца, Наручилац је дужан да извођачу плати изведене радове до дана обавештења о раскиду уговора.

Члан 16.

У случају да до раскида уговора дође након увођења Извођача радова у посао, Извођач радова је дужан да записнички преда Наручиоцу објекат и градилиште, да са градилишта повуче раднике које је ангажовао, уклони материјал и опрему, уклони средства за рад и очисти градилиште.

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 17.

Све евентуалне спорове који настане у извршењу овог уговора стране ће настојати да реше споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 18.

За све што овим уговором није посебно регулисано примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу, као и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЗА НАРУЧИОЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председник градске општине Младеновац

Владан Глишић

*НАПОМЕНА*: *Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*