РЕПУБЛИКА СРБИЈА

*Г р а д Б е о г р а д*

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.05.404-34/2018

Дана: 28.5.2018. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-34/2018 од 23.5.2018. године, врши:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку мале вредности извођења радова на рехабилитацији спортског терена**

**у МЗ Село Младеновац, ЈНМВ бр. 3.7/2018**

 Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на рехабилитацији спортског терена у МЗ Село Младеновац, ЈНМВ бр. 3.7/2018, која је дана 24.5.2018. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

 **I** У оквиру поглавља III - Техничке карактеристике предмета набавке (спецификација), у оквиру Спецификације радова за Партију 2, у датој табели - код израде гумиране подлоге, под редним бројем 1 описа позиције, врши се исправка у реченици: "Дебљина слоја гумене подлоге система IC d=10цм.", тако да сада раченица гласи:

 "**Дебљина слоја гумене подлоге система 1C d=10мм.**"

 У оквиру истог поглавља, у датој табели - код доградње дела ограде, под редним бројем 1 описа позиције, после реченице: "Са утоваром и и одвозом на депонију.", додаје се нова реченица која гласи:

 "**Дубина ископа је 100цм.**"

 **II** Наведене измене се врше и у Обрасцу структуре цене за Партију 2.

 **III** Наручилац продужава рок за подношење понуда до4.6.2018. године, тако да ће поступак јавног отварања понуда бити спроведен дана **4.6.2018. године у 12,15 часова**.

 Понуде су благовремене ако буду достављене наручиоцу **до 4.6.2018. године до 12,00 часова**.

 **IV** Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

 **V** Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

 Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

 Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

 **VI** Наручилац у прилогу доставља измењене делове конкурсне документације Образац структуре цене за Партију 2, с тим да су понуђачи дужни да наведени образац (Прилог 1) одштампају, попуне, овере и приложе у оквиру своје понуде, а првобитни измењени образац структуре цене прецртају.

Прилог број 1

**2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред бр.** | **Опис позиције** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **А. Израда гумиране подлоге** |
| 1. | Израда гумене подлоге спортског терена наношењем SBR гуменог гранулата и полиуретанског везива на постојећу предходно санирану асвалтну подлогу одговарајућом опремом (финишером са ласерским вођењем). Дебљина слоја гумене подлоге система 1C d=10мм. Подлогу урадити у плавој и зеленој боји (шприц системом). Пре израде гумене подлоге извршити предходно чишћење терена од лишћа, песка, прашине и осталих наноса, нечистоћа са осталим припремним радњама, односно наношење одговарајућег прајмера.У цену је урачунато линирање (обележавање) белом бојом терена за фудбал (мали фудбал).................Ценом је обухваћен комплетан рад, материјал, неопходан алат – опрема за извођење радова. Обрачун по м2 изведене гумене подлоге. | м2 | 800 |  |  |  |  |
| **Укупно А:** |  |  |
| **Б. Доградња дела ограде** |
| 1. | Ископ јама за стубове ограде ручно или машински сврдлом Ф300мм у земљи III I IV категорије.Са утоваром и одвозом на депонију. Дубина ископа је 100цм. Обрачун по комаду јаме. | ком | 13,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка,транспорт и уградња челичних цеви Ф76мм за стубове ограде дебљине зида дз≥ 3мм, дужине 4м.( 3м изнад коте асфалта). Обрачун по комаду стуба. | ком | 13,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња челичних кутијастих профила 50х20мм дебљине зида дз≥ 1.8мм, за повезивање стубова у три зоне варењем ( горња,средња и доња). Обрачун по м1. | м1 | 112,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња арматурне мреже Q335 (Ф8 15/15цм) за ограду висине 3м. У цену је урачунато: Набавка, транспорт и уградња ( варењем). Обрачун по м2 урађене површине ограде. | м2 | 115,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30 у претходно ископаним јамама Ф300мм са тампоном од мршавог бетона МБ 10 на дну јаме д=10цм.Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал за бетонирање.Обрачун по комаду бетонираног темеља стуба. | ком. | 13,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и транспорт материјала са израдом и монтажом двокрилне клизне капије на локацији означеној са "1" у графичком прилогу од челичних кутијастих профила 30х40мм, димензија2х(150х295цм) са 4 носача клизних врата и шином са граничником за телескопску капију у горњој зони и два носача по 4 ролнице у доњој зони.Испуна је од грифованог челичног плетива 30х30мм. Обрачун по комаду двокрилне капије. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 7. | Фарбање челичних стубова, челичних кутијастих профила, арматурне мреже зеленом бојом за метал у два слоја уз претходно наношење 1х антирос и 1х основне боје. | паушал | 1,00 |  |  |  |  |
| **Укупно Б:** |  |  |
| **Укупно А + Б:** |  |  |