РЕПУБЛИКА СРБИЈА

*Г р а д Б е о г р а д*

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-14/2019

Дана: 1.4.2019. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-14/19 од 27.2.2019. године, даје следеће:

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), OП-ЈН бр. 3.7/2019, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованих понуђача од 29.3.2019. године, Комисија даје следеће појашњење:

Питања заинтересованих понуђача:

1) Молимо Вас за објашњење у вези електроинсталатерских радова за ОП-ЈН БРОЈ 3.7/2019 и то:

* Позиција 2  - с обзиром да паник светиљка, ручни јављач пожара I UPS100W не припадају разводном орману већ су распоређени по просторијама И ходницима није нам јасно шта се тачно И која количина истих тражи у овој позицији.
* Позиција 12 - PNK регали се крећу у опсегу од 50x50 па до 600x50 I разлика у цени је огромна па би Вас молили за тачне димензије које тражите за исти.

2) У конкурсној документацији за јавну набавку број ОП-ЈН 3.7/2019, у делу Образац стурктуре цене - образац 2, позиција број 2 Електроинсталтерских радова - Испорука и изирада разводних ормана РО - као једна од ставки опреме која се уграђује наведена је и бистабилна склопка.

-Молимо вас да нам дате неко ближе објашњење за бистабилну склопку - која је њена јачина, јер то није наведено.

**Одговори**:

1) Одговор на прво питање:

Тачно је да паник светиљка, ручни јављач пожара i UPS 100W не припадју RO него су распоређени просторији, а количине су

1.    поз. 2

        -    паник светиљка                    ком.    16

        -    ручни јављач пожара           ком.    3

        -    UPS 100W                            ком.    1

2.    поз.    12

        -    PNK регали  дим. 200 x 50 mm

2) Одговор на друго питање:

- бистабилна склопка (јачина 40А) – ком. 1

Такође, наручилац ће вршити измене и допуне конкурсне документације у оквиру којих ће се наћи и напред наведене прецизиране позиције.